Форма 1     

               Формат данных для передачи показаний с приборов учета (2 вида):

1. Формат файла DBF (имя файла MMGW1.DBF)

	№
	Имя поля
	Тип поля
	Формат

(длина)
	Значение по умолчанию
	Комментарий

	1.
	cdn
	символьное
	2
	0
	Служебное

	2.
	kod
	символьное
	7
	
	Номер договора дополненный
нулями до 5-и символов плюс порядковый номер точки учета (по базе Энергосбыта)

	3.
	data
	дата
	ДД/MM/ГГГГ
	
	Дата снятия показаний

	4.
	G1
	числовое
	12,2
	
	Расход теплоносителя прямой т.

	5.
	G2
	числовое
	12,2
	
	Расход теплоносителя обратный т.

	6.
	T1
	числовое
	5,1
	
	Температура теплоносителя прямая (град.С)

	7.
	T2
	числовое
	5,1
	
	Температура теплоносителя обратная(град.С)

	8.
	Pok
	числовое
	12,2
	
	Количество тепловой энергии Гкал. на подаче

	9.
	NAR
	числовое
	6,0
	
	Время наработки час.

	10.
	Pok2
	числовое
	12,2
	
	Количество тепловой энергии Гкал. на обратке

	11
	Thb
	числовое
	3
	0
	Служебное

	12.
	Hours
	числовое
	5,2
	
	Время снятия показаний

(целая часть - часы в 24 формате, дробная – минуты). Если прибор не выдает  этот параметр, тогда 0(ноль).

	13.
	Gws
	числовое
	8,2
	0
	Служебное

	14.
	Nescht
	числовое
	6
	
	Время работы прибора в
 нештатном режиме(часы,округляется до целого)

	15.
	priz
	символьное
	1
	
	Признак

(для суточных показаний S, для интеграторов I)


Пример файла DBF:

	CDN
	KOD
	DATA
	G1
	G2
	T1
	T2
	POK
	NAR
	POK2
	THB
	HOURS
	GWS
	NESCHT
	PRIZ

	0
	0321908
	28.04.2003
	9963,43
	9972,85
	78,7
	54,8
	274,19
	0
	0
	0
	10,25
	0
	0
	I

	0
	0321908
	18.04.2003
	48,04
	47,62
	75,1
	51,9
	1,12
	24
	0
	0
	0
	0
	0
	S

	0
	0321908
	19.04.2003
	49,47
	49,05
	77,2
	53,8
	1,15
	24
	0
	0
	0
	0
	0
	S

	0
	0321908
	20.04.2003
	48,06
	47,98
	77,1
	53,5
	1,14
	24
	0
	0
	0
	0
	0
	S

	0
	0321908
	21.04.2003
	47,9
	47,76
	77,1
	53,5
	1,13
	24
	0
	0
	0
	0
	0
	S


2. Текстовый формат (имя файла MMGW1.ТХТ)

1. Порядок следования данных в записи должен соответствовать описанному выше (формату DBF).

2. Строки в файле соответствуют записям в таблице(одна строка - одна запись).

3. Кодировка текстового файла Windows ANSI.

4. Дробная часть числовых данных отделяется точкой

5. Недопустимы конструкции «,,» (если данные отсутствуют, должен присутствовать 0 т.е. ,0,)
Пример текстового файла:

0,0321908,28/04/2003,9963.43,9972.85,78.7,54.8,274.19,0,0.00,0,10.25,0.00,0,I

0,0321908,18/04/2003,48.04,47.62,75.1,51.9,1.12,24,0.00,0,0.00,0.00,0,S

0,0321908,19/04/2003,49.47,49.05,77.2,53.8,1.15,24,0.00,0,0.00,0.00,0,S

0,0321908,20/04/2003,48.06,47.98,77.1,53.5,1.14,24,0.00,0,0.00,0.00,0,S

0,0321908,21/04/2003,47.90,47.76,77.1,53.5,1.13,24,0.00,0,0.00,0.00,0,S
